*********************************************************************************
*                                                                               *
*             	OP-FW12G バージョンアップ方法                                   *
*                                                                               *
*                                                                               *
* 　株式会社ラインアイ　　　　　　　　　　　(C)2008-2011 by LINEEYE CO.,LTD.    *
*********************************************************************************

■ バージョンアップ方法

1.新しいバージョンのソフトウェアをダウンロードし、適当なフォルダに解凍します。 
2.解凍した opfw12g.exe  を実行します。
3.[Serial number] に OP-FW12G の製品シリアル番号を入力します。
4.OP-FW12G の製品 CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。 
5.[Product CD location] で OP-FW12G の製品 CD-ROM があるドライブを指定します。
　（[Select CD] ボタンで変更可能）
6.[Creation location of firmware file] でファームウェアを作成するフォルダを指定します。
　（[Reference] ボタンで変更可能） 
7.[Create] ボタンをクリックします。 
8.「The firmware file creation was completed.」というメッセージが表示されます。 
9.[OK] ボタンでメッセージウィンドウを閉じます。 
10.[Exit] ボタンで opfw12g.exe を終了します。 
11.作成されたファームウェアをアナライザにインストールしてください。
  ファームウェアのインストール方法は製品付属の取扱説明書をご参照願います。 
==============================================================================
opfw12g.exeの動作環境：　Windows 2000/XP/Vista/7 が動作するパソコン
 　　　　　　　　　　　　記載の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
==============================================================================


■ バージョン履歴

［　Version 2.03　］ 2011年11月1日
・最高サンプリング速度100MHzのロジアナ（Wave monitor）機能を追加。
・SPI プロトコルで、LSB First のビット順序（Bit sequence）の通信に対応。
・SPI シミュレーションで、Clock phase 設定 0 の時、SS信号の変化なしで連続送信可能に改良。
・SPI スレーブシミュレーションで、最終ビット送出後に次のクロックなどで１に戻すように改良。

［　Version 2.02　］ 2010年10月12日
・標準サブ基板利用時、外部トリガー信号のアクティブ論理が逆になっている不具合を修正。
・HDLCの開始フラグと終了フラグが兼用されたフレームを測定できない不具合を修正。
・HDLCのショートフレームが正常フレームとして認識される不具合を修正。
・トリガー機能で、開始フラグを一致文字列に設定するとその文字列を検出できない不具合を修正。
・送受信速度の差が動作保証範囲内でも高速側データを取り逃すことがある不具合を修正。
　高速ファームウェア製品の送受信速度差の動作保証範囲は40%以内です。

［　Version 2.01　］ 2010年9月10日
・月末からその翌月にかけて連続測定すると翌月のタイムスタンプの日付がずれる不具
　合を修正。
・オートセーブ中にCFカードの空き容量がなくなった際、その時点から不正なオートセ
　ーブファイルが作成され、そのファイルを読み込む時にエラーになる不具合を修正。
・データ検索設定の英語ガイド表示のマイナーバグを修正。

［　Version 2.00　］ 2010年5月18日
・TTL信号レベルのHDLC/SPI通信に対応（OP-SB85/OP-SB85L 併用時）
・SPIの計測テスト性能を向上
・ファイルアクセス処理を最適化
・リモートコントロール処理のマイナーバグを修正

[ Version 1.00 ] 2008年5月20日
・製品版リリース　　First public version

