*********************************************************************************
*     LE-150PS / LE-200PS のバージョンアップ方法                                *
*                                                  (C)2012 by LINEEYE CO.,LTD.  *
*********************************************************************************

< PCソフト LE-LINK20 のバージョンアップ方法 >
　まず、アナライザーをコントロールするPCソフトをバージョンアップします。
　ダウンロードしたファイルを解凍して、フォルダ内のsetup.exeを実行してください。

< アナライザー本体ファームウェアのバージョンアップ方法 >
　バージョンアップしたPCソフト LE-LINK20 を起動します。
　LE-LINK20 のメニューの「ツール」→ 「ファームウェア確認」をクリックします。
　ファームウェアの更新を促すダイアログが表示されますので、画面の指示にしたがって、
　LE-LINK20 にバンドルされた最新のファームウェアに更新してください。
　なお、アナライザー本体ファームウェアが最新の場合はダイアログは表示されません。

  ※ 詳しくは、取扱説明書の「ファームウェアの更新」の章をご覧ください。

==============================================================================

  株式会社ラインアイ     ・URL      http://www.lineeye.co.jp
                  　   　・E-mail   info@lineeye.co.jp　
 
==============================================================================